

装修图纸问题：

1、一层大厅入口地面（立面及大样要相应改到位）




答复：参考门头大样c图

2、一层走廊及办公区地面




答复：调整

3、一层卫生间外廊地面




答复：调整

4、一层卫生间地面




答复：地面标准大样图，

5、一层走廊及办公区地面




答复：调整

6、一层各房间天花高度如何保证2800




答复：调整

7、一层卫生间平面图索引问题




答复：调整

8、一层门头立面问题




答复：调整

9、一层大厅立面问题




答复：调整

10、一层展厅立面问题




答复：按照设计比例来做，设计不需要调整，

11、一层走廊办公室立面问题




答复：调整

12、一层财务室立面问题




答复：调整

13、一层大厅LED屏墙大样




答复：调整

14、一层背景墙装饰柜大样图




答复：调整

15、一层走廊办公室大样图




答复：调整

16、一层财务室大样图




答复：调整

17、一层楼梯




答复：成品楼梯也是这样画大样，楼梯槽钢固定位子

18、门头大样




答复：调整

19、门表图




答复：调整

20、楼板和天花遮不住的钢结构构件部分要用板装饰包裹，要在立面及大样图中体现



答复：调整增加大样图

21、全部图纸要注明清楚图名和序号



答复：按照我们公司标准来图纸做图。序列号增加。

工程设计管理中心

2021-06-29