

1. 取消红框内房间的排风设计。并更改办公室2排风管，使之不与新风管交叉。



答复：调整

2、取消夹层上红框内全热交换机。



答复：调整